第1回　小杉サービスエリアスピードウェイ24　RCグランプリ　参加申込書

【開催場所】：小杉サービスエリアスピードウェイ24　富山県射水市大江1243-5　0766-55-4559

【開催日時】：2016年10月16日（日曜日）　9時～受付開始　レース終了後21時までフリー走行可

【参加申込】：小杉SA受付窓口提出、FAX（0766-21-1236）、インターネット申込フォーム

【参加費用】：お一人1,500円（複数クラスエントリー可、上限なし）　当日会場にてお支払い

●以下へ各所ご記入ください。参加クラス名の□にチェックを入れて、各所ご記入ください。（※必須）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ※お名前 |  | ※ふりがな |  |
| ハンドルネーム |  | 年齢 |  |
| ※ご住所（市区町村まで） |  | ※ポンダー | 有（番号：　　　　）・ 無 |
| □（1）1/12レーシングストッククラス | シャーシ |  | □（2）1/10ツーリングカーS-EXPクラス | シャーシ |  |
| ボディー |  | ボディー |  |
| モーター |  | モーター |  |
| バッテリー |  | バッテリー |  |
| □（3）1/10フォーミュラカークラス | シャーシ |  | □（4）1/10ツーリングカーバスタブクラス | シャーシ |  |
| ボディー |  | ボディー |  |
| モーター |  | モーター |  |
| バッテリー |  | バッテリー |  |
| □（5）1/10Ｍシャーシクラス | シャーシ |  | ※プロポ |  |
| ボディー |  | ※使用バンド（○をつけて） | 2.4GHz |
| モーター |  | 27MHz（バンド：　　　） |
| バッテリー |  | 40MHz（バンド：　　　） |

※各クラスの車両規定は裏面に記載あります。規定違反のないよう、必ずご確認ください。

※レース方式は、予選5分×2回でベストラップ方式、決勝5分×1回。各クラス8台走行。決勝レース後、上位3名の方は車検を行います。規定違反のあった場合は失格となり、次点の方が繰り上がります。

※計測にはjaja Systemを使用します。ポンダーをお持ちでない方は、スムーズなレース運営のためにも開催前までにご購入（1個1,500円）いただけましたら幸いです。（貸出もありますのでご安心ください）

※レース走行後は次のレースのマーシャルをお願いいたします。

※計測に不備があった場合は、運営の判断により再レースを行う場合があります。あらかじめご了承ください。

【車両規定】

**（１）1/12 レーシング ストッククラス**

・シャーシ：各社 1/12サイズレーシングカー（ダイレクトドライブ）

・ボディー：各社 1/12サイズレーシングカー用ボディー

・モーター：各社 21.5Tブラシレスモーター

・バッテリー：各社 7.4Vリポバッテリー

・ESC（アンプ）：各社 ESC（ノンブースト＆ノンターボでの使用）

・ギヤ比：自由

・タイヤ：各社 1/12サイズレーシングカー用タイヤ

**（２）1/10 ツーリングカー S-EXPクラス**

・シャーシ：各社 1/10サイズツーリングカー

・ボディー：各社 1/10サイズツーリングカー用ボディー

・モーター：自由

・バッテリー：各社 7.4Vリポバッテリー

・ESC（アンプ）：各社 ESC

・ギヤ比：自由

・タイヤ：各社 1/10サイズツーリングカー用タイヤ

**（３）1/10 フォーミュラカークラス**

・シャーシ：各社 1/10サイズフォーミュラカー（ダイレクトドライブ）

・ボディー：各社 1/10サイズフォーミュラカー用ボディー

・モーター：各社 21.5Tブラシレスモーター

・バッテリー：各社 7.4Vリポバッテリー

・ESC（アンプ）：各社 ESC（ノンブースト＆ノンターボでの使用）

・ギヤ比：自由

・タイヤ：各社 1/10サイズフォーミュラカー用タイヤ

**（４）1/10 ツーリングカー バスタブクラス**

・シャーシ：各社 1/10サイズ【バスタブシャーシ】ツーリングカー

・ボディー：タミヤ 1/10サイズツーリングカー用スケールボディー

・モーター：各社 17.5Tブラシレスモーター

・バッテリー：各社 7.4Vリポバッテリー

・ESC（アンプ）：各社 ESC（ノンブースト＆ノンターボでの使用）

・ギヤ比：6.6以上（TT-02：6.55、TT-01：6.56）

・最低重量：1430g

・タイヤ：各社 1/10サイズツーリングカー用タイヤ

**（５）1/10 Ｍシャーシクラス**

・シャーシ：タミヤ M-05、M-06各車

・ボディー：タミヤ Mシャーシ用ボディー

・モーター：タミヤ GTチューンモーター

・バッテリー：各社 7.4Vリポバッテリー

・ESC（アンプ）：各社 ESC

・ギヤ比：ピニオン20Tまで

・最低重量：1300g

・タイヤ：各社 Mシャーシ用タイヤ